(module PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference CON6 (at -2.54 -6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_text value BUCHSE_JTAG (at 3.175 -6.35 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -4.45 -2.54) (end -4.45 -10.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.45 -10.2) (end 4.45 -10.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.45 -10.2) (end 4.45 10.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.45 10.2) (end -4.45 10.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.45 10.2) (end -4.45 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.577081 -10.3251) (end -4.577081 10.3251) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.577081 10.3251) (end 4.577081 10.3251) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.577081 10.3251) (end 4.577081 -10.3251) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.577081 -10.3251) (end -4.577081 -10.3251) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad P$1 thru_hole rect (at -1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$5 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$6 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$7 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$8 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$9 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$10 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
