(module KONDENSATOR_SMD_1812 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference C27 (at -2.54 3.175 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value 330n (at 3.81 3.175 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -1.8 -2.55) (end 1.8 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.8 2.55) (end -1.8 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 -2.55) (end -1.8 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 -2.05) (end -1.8 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 2.05) (end -1.8 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.8 -2.55) (end 1.8 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.8 -2.05) (end 1.8 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.8 2.05) (end 1.8 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 -2.05) (end 1.8 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 2.05) (end 1.8 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 0 -2.35) (size 4.5 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.35) (size 4.5 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
