(module ELKO_RADIAL_11MM (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>ELECTROLYTIC CAPACITOR</b><p>\ngrid 5.08 mm, diameter 10.5 mm")
  (fp_text reference C25 (at -5.3848 3.556 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.127)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value 1000u (at 3.1242 -3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.127)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -1.143 0) (end -0.889 0) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.889 0) (end -0.889 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.889 1.143) (end -0.254 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.254 1.143) (end -0.254 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.254 -1.143) (end -0.889 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.889 -1.143) (end -0.889 0) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0.635 0) (end 1.143 0) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -3.81 -1.651) (end -3.81 -0.889) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -3.429 -1.27) (end -4.191 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 1.143 0) (end 1.651 0) (layer F.Fab) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1.651 0) (end -1.143 0) (layer F.Fab) (width 0.1524))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.08 0) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_poly (pts (xy 0.254 1.143) (xy 0.889 1.143) (xy 0.889 -1.143) (xy 0.254 -1.143)) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.207 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.175 1.905) (end 3.81 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad + thru_hole circle (at -2.54 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad - thru_hole rect (at 2.54 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
