(module LED_KINGBRIGHT (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference LED17 (at -3.175 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_text value "Power, rot" (at -3.81 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.9464 -0.9652) (end 2.9464 -0.9652) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.9464 -0.9652) (end 2.9464 0.9652) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.9464 0.9652) (end -2.9464 0.9652) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.9464 0.9652) (end -2.9464 -0.9652) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_poly (pts (xy 0.254 -0.381) (xy 1.6 -0.381) (xy 1.6 -0.8) (xy 0.254 -0.8)) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy 0.254 0.8) (xy 1.6 0.8) (xy 1.6 0.381) (xy 0.254 0.381)) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad A smd roundrect (at -1.874518 0) (size 1.750059 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.335)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K smd rect (at 1.874518 0) (size 1.750059 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
