(module DIODE_SMD_DO214AB (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference D2 (at -3.81 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value S4D (at -3.81 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -3.555 -3.11) (end -3.555 3.11) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.555 3.11) (end 3.555 3.11) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.555 3.11) (end 3.555 -3.11) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.555 -3.11) (end -3.555 -3.11) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad A smd roundrect (at -3.115 0 90) (size 4.27 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.375)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K smd rect (at 3.115 0 90) (size 4.27 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
