(module ELKO_SMD_TM_B (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference C36 (at -2.54 3.175 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value 10µ (at 3.81 3.175 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -1.55 -1.75) (end -1.55 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.55 -1.27) (end -1.55 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.55 1.75) (end 1.55 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.55 1.75) (end 1.55 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.55 -1.27) (end 1.55 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.55 -1.75) (end -1.55 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.55 -1.27) (end 1.55 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 0 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -2.54) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user + (at -2.54 -3.175) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (pad POS smd roundrect (at 0 -2.15) (size 4.1 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NEG smd rect (at 0 2.15) (size 4.1 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
