(module LAUTSPRECHER_BOX (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference SPK1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LAUTSPRECHER (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -15.85 -9.75) (end -15.85 9.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -15.85 9.75) (end 15.85 9.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 15.85 9.75) (end 15.85 -9.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 15.85 -9.75) (end -15.85 -9.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -16.0655 -9.9695) (end -16.0655 9.9695) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -16.0655 9.9695) (end 16.0655 9.9695) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 16.0655 9.9695) (end 16.0655 -9.9695) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 16.0655 -9.9695) (end -16.0655 -9.9695) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.556 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center -7.5 0) (end -3 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 7.5 0) (end 12 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.905) (size 1.8288 1.8288) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.905 270) (size 1.8288 1.8288) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DRILL1 thru_hole circle (at -7.5 0) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DRILL2 thru_hole circle (at 7.5 0) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
