(module TASTER_LSG1301 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference KEY17 (at -3.175 -3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value PD0 (at -3.81 4.826) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -3 3) (end -3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3 3) (end 3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 3) (end 3 3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 -3) (end 3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.715 -3.2258) (end -5.715 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.715 -1.27) (end -3.175 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.175 -1.27) (end -3.175 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.175 1.27) (end -5.715 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.715 1.27) (end -5.715 3.2258) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.715 3.2258) (end 5.715 3.2258) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.715 3.2258) (end 5.715 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.715 1.27) (end 3.175 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.175 1.27) (end 3.175 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.175 -1.27) (end 5.715 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.715 -1.27) (end 5.715 -3.2258) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.715 -3.2258) (end -5.715 -3.2258) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad P$1 smd roundrect (at -4.238 -2.25) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.125)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd roundrect (at 4.238 -2.25) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.125)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 smd roundrect (at -4.238 2.25) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.125)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 smd roundrect (at 4.238 2.25) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.125)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
