(module LCD_PULT_162C_BC (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference LCD1 (at -22.225 13.335 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value LCD162C (at -16.51 6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start 40 -19) (end 40 19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 40 19) (end 28 19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 28 19) (end 28 -19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 28 -19) (end 40 -19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -40 -19) (end -40 19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -40 19) (end -28 19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -28 19) (end -28 -19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -28 -19) (end -40 -19) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -17.78 14.610081) (end -25.44064 14.610081) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.44064 14.610081) (end -25.44064 5.709918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.44064 5.709918) (end -5.040121 5.709918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.040121 5.709918) (end -5.040121 14.610081) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.040121 14.610081) (end -12.7 14.610081) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.56764 5.588) (end -4.9022 5.588) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.9022 5.588) (end -4.9022 14.737081) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.9022 14.737081) (end -25.56764 14.737081) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.56764 14.737081) (end -25.56764 5.588) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_poly (pts (xy -40.132 19.1008) (xy -27.813 19.1008) (xy -27.813 -19.1008) (xy -40.132 -19.1008)) (layer Dwgs.User) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy 27.813 19.1008) (xy 40.132 19.1008) (xy 40.132 -19.1008) (xy 27.813 -19.1008)) (layer Dwgs.User) (width 0))
  (fp_circle (center -35.5 -10) (end -31 -10) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center -35.5 10) (end -31 10) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 35.5 -10) (end 40 -10) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 35.5 10) (end 40 10) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad DRILL4 thru_hole circle (at 35.5 -10) (size 4.5 4.5) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DRILL3 thru_hole circle (at 35.5 10) (size 4.5 4.5) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DRILL2 thru_hole circle (at -35.5 10 90) (size 4.5 4.5) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DRILL1 thru_hole circle (at -35.5 -10 90) (size 4.5 4.5) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC thru_hole rect (at -20.32 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCON thru_hole circle (at -20.32 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad RS thru_hole circle (at -17.78 11.43 90) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E thru_hole circle (at -17.78 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DB0 thru_hole circle (at -15.24 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DB1 thru_hole circle (at -15.24 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DB2 thru_hole circle (at -12.7 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DB3 thru_hole circle (at -12.7 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VLED thru_hole circle (at -10.16 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND thru_hole circle (at -10.16 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
