(module BUCHSE_USB_B_PIN (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference CON8 (at -7.62 -3.175 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_text value BUCHSE_USB_B (at 7.62 -3.175 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start 10.28 -6.25) (end 10.28 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.697218 -6.25) (end -5.697218 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.697218 -6.25) (end 10.28 -6.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.697218 6.25) (end 10.28 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 11.43 0) (end 13.97 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 13.97 -2.54) (end 13.97 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 13.97 2.54) (end 11.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.842 -6.35) (end -5.842 6.35) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.842 6.35) (end 10.414 6.35) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.414 6.35) (end 10.414 -6.35) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.414 -6.35) (end -5.842 -6.35) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad GND thru_hole circle (at -2.71 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D+ thru_hole circle (at -2.71 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VBUS thru_hole circle (at -4.71 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D- thru_hole circle (at -4.71 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SOCKET1 thru_hole circle (at 0 -6.0198) (size 3.3 3.3) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SOCKET2 thru_hole circle (at 0 5.9436) (size 3.3 3.3) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
