(module PFOSTENSTIFTLEISTE_6PIN (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference CON5 (at -2.54 -4.445) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value BUCHSE_ISP_6PIN (at 3.175 -3.81 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -4.45 -1.27) (end -4.45 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.45 -7.62) (end 4.45 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.45 -7.62) (end 4.45 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.45 7.62) (end -4.45 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.45 7.62) (end -4.45 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.577 -7.747) (end -4.577 7.747) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.577 7.747) (end 4.577 7.747) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.577 7.747) (end 4.577 -7.747) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.577 -7.747) (end -4.577 -7.747) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad P$1 thru_hole rect (at -1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$5 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$6 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
