(module SCHALTER_1UM_ESP (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference SW7 (at -4.445 -1.778) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_text value "LED Power" (at -4.445 3.048) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -5.0038 -1.2446) (end -5.0038 1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.0038 1.2446) (end 5.0038 1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.0038 1.2446) (end 5.0038 -1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.0038 -1.2446) (end -5.0038 -1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.1562 -1.397) (end 5.1562 -1.397) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.1562 -1.397) (end 5.1562 1.397) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.1562 1.397) (end -5.1562 1.397) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.1562 1.397) (end -5.1562 -1.397) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad ON thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SLIDER thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad OFF thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
