<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-100" y1="-75" x2="100" y2="-75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="-75" x2="100" y2="75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="75" x2="-100" y2="75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-100" y1="75" x2="-100" y2="-75" width="0" layer="20"/>
<text>Port B</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>Port D</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>Camino</text>
<text>v1.3</text>
<text>ISP</text>
<text>JTAG</text>
<text>0|4</text>
<text>1|5</text>
<text>2|6</text>
<text>3|7</text>
<text>GND</text>
<text>4|0</text>
<text>5|1</text>
<text>6|2</text>
<text>7|3</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="camino">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_SMD_1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SPULE_SMD_1008">
</package>
<package name="WIDERSTAND_SMD_1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="DIODE_MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZENER_PIN_200MIL">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TASTER_LSG1301">
</package>
<package name="HC49U">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN@1">
</package>
<package name="BUCHSE_LABOR_2MM">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="SCHALTER_1UM_ESP">
</package>
<package name="BUCHSE_DC">
</package>
<package name="GLEICHRICHTER_SIL4">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="ELKO_RADIAL_11MM">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="BUCHSE_SERIELL_SUBD9_PIN">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCD_PULT_162C_BC">
</package>
<package name="3296Y">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Spectrol</description>
</package>
<package name="BUCHSE_USB_B_PIN">
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SCHALTER_DIP8">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SPULE_RADIAL_200MIL">
<description>Z.b.: Reichelt L-09P</description>
</package>
<package name="LAUTSPRECHER_BOX">
</package>
<package name="RECEIVER_TSOP_LIEGEND">
</package>
<package name="SCHALTER_DIP4">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
small</description>
</package>
<package name="LED_KINGBRIGHT">
</package>
<package name="DIODE_SMD_DO214AB">
</package>
<package name="TO220_LIEGEND_KUEHLKOERPER_STRANG">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SCHALTER_KNITTER">
</package>
<package name="KONDENSATOR_SMD_1812">
</package>
<package name="SO16L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .300 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=16%2FSOIC%2E300&amp;Type=Max</description>
</package>
<package name="ELKO_SMD_TM_B">
</package>
<package name="PFOSTENSTIFTLEISTE_6PIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="camino" package="DIL40" value="ATMEGA32-P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="51P1794"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA32-16PU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1661729"/>
</element>
<element name="C1" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="L1" library="camino" package="SPULE_SMD_1008" value="10u"/>
<element name="R1" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="4R7"/>
<element name="C2" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="C3" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="D1" library="camino" package="DIODE_MINIMELF" value="TMMBAT43"/>
<element name="Z1" library="camino" package="ZENER_PIN_200MIL" value="5,6V"/>
<element name="C4" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="R2" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R4" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470"/>
<element name="KEY1" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="RESET"/>
<element name="Q1" library="camino" package="HC49U" value="16 MHz"/>
<element name="C5" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="22p"/>
<element name="C6" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="22p"/>
<element name="CON4" library="camino" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN@1" value="PORT D"/>
<element name="CON3" library="camino" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN@1" value="PORT C"/>
<element name="CON2" library="camino" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN@1" value="PORT B"/>
<element name="CON1" library="camino" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN@1" value="PORT A"/>
<element name="CON107" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB7"/>
<element name="CON106" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB6"/>
<element name="CON105" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB5"/>
<element name="CON104" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB4"/>
<element name="CON103" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB3"/>
<element name="CON102" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB2"/>
<element name="CON101" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB1"/>
<element name="CON100" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PB0"/>
<element name="CON117" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD7"/>
<element name="CON116" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD6"/>
<element name="CON115" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD5"/>
<element name="CON114" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD4"/>
<element name="CON113" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD3"/>
<element name="CON112" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD2"/>
<element name="CON111" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD1"/>
<element name="CON110" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PD0"/>
<element name="R5" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R7" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R8" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R9" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R10" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T1" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C7" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY2" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB7"/>
<element name="SW107" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB7"/>
<element name="R11" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R13" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R14" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R15" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R16" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T2" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C8" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY3" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB6"/>
<element name="SW106" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB6"/>
<element name="R17" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R19" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R20" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R21" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R22" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T3" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C9" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY4" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB5"/>
<element name="SW105" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB5"/>
<element name="R23" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R25" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R26" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R27" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R28" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T4" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C10" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY5" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB4"/>
<element name="SW104" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB4"/>
<element name="R29" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R31" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R32" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R33" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R34" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T5" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C11" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY6" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB3"/>
<element name="SW103" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB3"/>
<element name="R35" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R37" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R38" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R39" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R40" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T6" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C12" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY7" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB2"/>
<element name="SW102" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB2"/>
<element name="R41" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R43" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R44" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R45" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R46" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T7" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C13" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY8" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB1"/>
<element name="SW101" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB1"/>
<element name="R47" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R49" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R50" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R51" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R52" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T8" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C14" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY9" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PB0"/>
<element name="SW100" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PB0"/>
<element name="R53" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R55" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R56" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R57" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R58" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T9" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C15" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY10" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD7"/>
<element name="SW117" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD7"/>
<element name="R59" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R61" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R62" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R63" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R64" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T10" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C16" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY11" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD6"/>
<element name="SW116" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD6"/>
<element name="R65" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R67" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R68" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R69" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R70" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T11" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C17" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY12" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD5"/>
<element name="SW115" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD5"/>
<element name="R71" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R73" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R74" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R75" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R76" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T12" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C18" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY13" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD4"/>
<element name="SW114" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD4"/>
<element name="R77" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R79" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R80" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R81" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R82" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T13" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C19" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY14" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD3"/>
<element name="SW113" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD3"/>
<element name="R83" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R85" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R86" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R87" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R88" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T14" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C20" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY15" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD2"/>
<element name="SW112" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD2"/>
<element name="R89" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R91" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R92" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R93" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R94" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T15" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C21" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY16" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD1"/>
<element name="SW111" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD1"/>
<element name="R95" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="R97" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R98" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R99" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R100" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="T16" library="camino" package="SOT-23" value="IRLML2502"/>
<element name="C22" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="220n"/>
<element name="KEY17" library="camino" package="TASTER_LSG1301" value="PD0"/>
<element name="SW110" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="PD0"/>
<element name="CON9" library="camino" package="BUCHSE_DC" value="Power IN"/>
<element name="IC2" library="camino" package="GLEICHRICHTER_SIL4" value="BRUECKENGLEICHRICHTER"/>
<element name="C23" library="camino" package="ELKO_RADIAL_11MM" value="1000u"/>
<element name="C24" library="camino" package="ELKO_RADIAL_11MM" value="1000u"/>
<element name="C25" library="camino" package="ELKO_RADIAL_11MM" value="1000u"/>
<element name="C26" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="R101" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON6" library="camino" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN@1" value="BUCHSE_JTAG"/>
<element name="R3" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K"/>
<element name="R105" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K"/>
<element name="R106" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K"/>
<element name="R107" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K"/>
<element name="R108" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="390"/>
<element name="CON7" library="camino" package="BUCHSE_SERIELL_SUBD9_PIN" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LCD1" library="camino" package="LCD_PULT_162C_BC" value="LCD162C"/>
<element name="SW7" library="camino" package="SCHALTER_1UM_ESP" value="LED Power"/>
<element name="R109" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10"/>
<element name="P1" library="camino" package="3296Y" value="10K"/>
<element name="R110" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R111" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R112" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R113" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R114" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R115" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R116" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="C28" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="C29" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="R117" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="220K"/>
<element name="CON8" library="camino" package="BUCHSE_USB_B_PIN" value="BUCHSE_USB_B"/>
<element name="R118" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K5"/>
<element name="R119" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1MEG"/>
<element name="R120" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="68"/>
<element name="R121" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="68"/>
<element name="Z2" library="camino" package="ZENER_PIN_200MIL" value="3.6V"/>
<element name="Z3" library="camino" package="ZENER_PIN_200MIL" value="3.6V"/>
<element name="CON11" library="camino" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K2055"/>
<attribute name="MPN" value="0233-0512"/>
<attribute name="MF" value="Wago Corporation"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777102"/>
</element>
<element name="SW6" library="camino" package="SCHALTER_DIP8" value="ANALOG">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R122" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R123" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R124" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R125" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="R126" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="R127" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="100K"/>
<element name="C30" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="1n5"/>
<element name="C31" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="1n5"/>
<element name="C37" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="150p"/>
<element name="C38" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="150p"/>
<element name="C39" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="680p"/>
<element name="C40" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="680p"/>
<element name="SW5" library="camino" package="SCHALTER_DIP8" value="DAC">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CON10" library="camino" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K2050"/>
<attribute name="MPN" value="0233-0504"/>
<attribute name="MF" value="Wago Corporation"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777098"/>
</element>
<element name="R128" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="330"/>
<element name="R129" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="330"/>
<element name="R130" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="330"/>
<element name="R131" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="330"/>
<element name="C41" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="47n"/>
<element name="C42" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="22n"/>
<element name="C44" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="330p"/>
<element name="C45" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100p"/>
<element name="L2" library="camino" package="SPULE_RADIAL_200MIL" value="15m"/>
<element name="SPK1" library="camino" package="LAUTSPRECHER_BOX" value="LAUTSPRECHER"/>
<element name="TSOP1" library="camino" package="RECEIVER_TSOP_LIEGEND" value=""/>
<element name="R132" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="10K"/>
<element name="SW4" library="camino" package="SCHALTER_DIP8" value="IR_LCD">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C47" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="SW1" library="camino" package="SCHALTER_DIP8" value="PORT B">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SW3" library="camino" package="SCHALTER_DIP4" value="SER_USB"/>
<element name="R6" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="1K"/>
<element name="R12" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="4K7"/>
<element name="SW2" library="camino" package="SCHALTER_DIP8" value="PORT D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB7"/>
<element name="LED2" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD7"/>
<element name="LED3" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD6"/>
<element name="LED4" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD5"/>
<element name="LED5" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD4"/>
<element name="LED6" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD3"/>
<element name="LED7" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD2"/>
<element name="LED8" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD1"/>
<element name="LED9" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PD0"/>
<element name="LED10" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB0"/>
<element name="LED11" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB1"/>
<element name="LED12" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB2"/>
<element name="LED13" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB3"/>
<element name="LED14" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB4"/>
<element name="LED15" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB5"/>
<element name="LED16" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="PB6"/>
<element name="R18" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="47"/>
<element name="LED17" library="camino" package="LED_KINGBRIGHT" value="Power, rot"/>
<element name="R24" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="680"/>
<element name="CON27" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PBGND"/>
<element name="CON28" library="camino" package="BUCHSE_LABOR_2MM" value="PDGND"/>
<element name="D2" library="camino" package="DIODE_SMD_DO214AB" value="S4D"/>
<element name="VR1" library="camino" package="TO220_LIEGEND_KUEHLKOERPER_STRANG" value="7805"/>
<element name="C49" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100p"/>
<element name="C50" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100p"/>
<element name="SW23" library="camino" package="SCHALTER_KNITTER" value="MAIN"/>
<element name="C51" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="22n"/>
<element name="C52" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="47n"/>
<element name="C46" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1812" value="330n"/>
<element name="C55" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1812" value="330n"/>
<element name="C27" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1812" value="330n"/>
<element name="IC3" library="camino" package="SO16L" value="MAX202SO16L"/>
<element name="C32" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="C33" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="C34" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="C35" library="camino" package="KONDENSATOR_SMD_1206" value="100n"/>
<element name="C36" library="camino" package="ELKO_SMD_TM_B" value="10µ"/>
<element name="R30" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="CON5" library="camino" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_6PIN" value="BUCHSE_ISP_6PIN"/>
<element name="R36" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R42" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R48" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R54" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R60" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R66" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R72" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R78" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R84" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R90" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R96" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R133" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R134" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R135" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
<element name="R136" library="camino" package="WIDERSTAND_SMD_1206" value="470K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="CON4" pad="P$1"/>
<contactref element="CON3" pad="P$1"/>
<contactref element="CON2" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SW107" pad="ON"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SW106" pad="ON"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="SW105" pad="ON"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="SW104" pad="ON"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="SW103" pad="ON"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="SW102" pad="ON"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="SW101" pad="ON"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="SW100" pad="ON"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="SW117" pad="ON"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="SW116" pad="ON"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="SW115" pad="ON"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="SW114" pad="ON"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="SW113" pad="ON"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="SW112" pad="ON"/>
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="SW111" pad="ON"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="SW110" pad="ON"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="SW7" pad="ON"/>
<contactref element="P1" pad="E"/>
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="KEY2" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY2" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY3" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY3" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY4" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY4" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY5" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY5" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY6" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY6" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY7" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY7" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY8" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY8" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY9" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY9" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY17" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY17" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY16" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY16" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY15" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY15" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY14" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY14" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY13" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY13" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY12" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY12" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY11" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY11" pad="P$2"/>
<contactref element="KEY10" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY10" pad="P$2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="CON4" pad="P$10"/>
<contactref element="CON3" pad="P$10"/>
<contactref element="CON2" pad="P$10"/>
<contactref element="T1" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="SW107" pad="OFF"/>
<contactref element="T2" pad="P$2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="SW106" pad="OFF"/>
<contactref element="T3" pad="P$2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="SW105" pad="OFF"/>
<contactref element="T4" pad="P$2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="SW104" pad="OFF"/>
<contactref element="T5" pad="P$2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="SW103" pad="OFF"/>
<contactref element="T6" pad="P$2"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="SW102" pad="OFF"/>
<contactref element="T7" pad="P$2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="SW101" pad="OFF"/>
<contactref element="T8" pad="P$2"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="SW100" pad="OFF"/>
<contactref element="T9" pad="P$2"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="SW117" pad="OFF"/>
<contactref element="T10" pad="P$2"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="SW116" pad="OFF"/>
<contactref element="T11" pad="P$2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="SW115" pad="OFF"/>
<contactref element="T12" pad="P$2"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="SW114" pad="OFF"/>
<contactref element="T13" pad="P$2"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="SW113" pad="OFF"/>
<contactref element="T14" pad="P$2"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="SW112" pad="OFF"/>
<contactref element="T15" pad="P$2"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="SW111" pad="OFF"/>
<contactref element="T16" pad="P$2"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="SW110" pad="OFF"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="NEG"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
<contactref element="CON6" pad="P$2"/>
<contactref element="CON6" pad="P$10"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="CON7" pad="5"/>
<contactref element="CON7" pad="G1"/>
<contactref element="CON7" pad="G2"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="R112" pad="2"/>
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="R116" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="GND"/>
<contactref element="R117" pad="1"/>
<contactref element="SW7" pad="OFF"/>
<contactref element="R119" pad="1"/>
<contactref element="CON8" pad="GND"/>
<contactref element="Z3" pad="A"/>
<contactref element="Z2" pad="A"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="R131" pad="1"/>
<contactref element="SPK1" pad="1"/>
<contactref element="CON10" pad="A2"/>
<contactref element="CON10" pad="B2"/>
<contactref element="TSOP1" pad="GND"/>
<contactref element="SW5" pad="1"/>
<contactref element="SW5" pad="2"/>
<contactref element="SW5" pad="16"/>
<contactref element="SW5" pad="15"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A3"/>
<contactref element="CON11" pad="B3"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A5"/>
<contactref element="CON11" pad="B5"/>
<contactref element="CON11" pad="A7"/>
<contactref element="CON11" pad="B7"/>
<contactref element="CON11" pad="A10"/>
<contactref element="CON11" pad="B10"/>
<contactref element="CON11" pad="A12"/>
<contactref element="CON11" pad="B12"/>
<contactref element="CON1" pad="P$10"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="KEY1" pad="P$1"/>
<contactref element="KEY1" pad="P$2"/>
<contactref element="Z1" pad="A"/>
<contactref element="SW6" pad="4"/>
<contactref element="SW6" pad="3"/>
<contactref element="SW6" pad="13"/>
<contactref element="SW6" pad="14"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="LED17" pad="K"/>
<contactref element="CON27" pad="PAD"/>
<contactref element="CON28" pad="PAD"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="NEG"/>
<contactref element="CON5" pad="P$6"/>
<contactref element="CON5" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="CON8" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="CON11" pad="A11"/>
<contactref element="CON11" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="P$1"/>
<contactref element="C36" pad="POS"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Z1" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R108" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="KEY1" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="CON4" pad="P$9"/>
<contactref element="CON117" pad="PAD"/>
<contactref element="SW2" pad="9"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="CON4" pad="P$8"/>
<contactref element="CON116" pad="PAD"/>
<contactref element="SW2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="CON4" pad="P$7"/>
<contactref element="CON115" pad="PAD"/>
<contactref element="SW2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="CON4" pad="P$6"/>
<contactref element="CON114" pad="PAD"/>
<contactref element="SW2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="CON4" pad="P$5"/>
<contactref element="CON113" pad="PAD"/>
<contactref element="SW2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="CON4" pad="P$4"/>
<contactref element="CON112" pad="PAD"/>
<contactref element="SW3" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="CON4" pad="P$3"/>
<contactref element="CON111" pad="PAD"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CON4" pad="P$2"/>
<contactref element="CON110" pad="PAD"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="CON3" pad="P$9"/>
<contactref element="SW4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="CON3" pad="P$8"/>
<contactref element="SW4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="CON3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="CON3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CON2" pad="P$9"/>
<contactref element="CON107" pad="PAD"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SW1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="CON2" pad="P$8"/>
<contactref element="CON106" pad="PAD"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SW1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="CON2" pad="P$7"/>
<contactref element="CON105" pad="PAD"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="CON2" pad="P$4"/>
<contactref element="CON102" pad="PAD"/>
<contactref element="SW6" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="CON2" pad="P$3"/>
<contactref element="CON101" pad="PAD"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="CON2" pad="P$2"/>
<contactref element="CON100" pad="PAD"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="CON1" pad="P$9"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="CON1" pad="P$8"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="CON1" pad="P$7"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="CON1" pad="P$6"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="CON1" pad="P$5"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="SW6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="CON1" pad="P$4"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="SW6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="CON1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="SW6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="CON1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="SW6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="T1" pad="P$3"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="KEY2" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="SW107" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="T2" pad="P$3"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="KEY3" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="SW106" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="T3" pad="P$3"/>
<contactref element="LED15" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="KEY4" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY4" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="SW105" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="T4" pad="P$3"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="KEY5" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY5" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="SW104" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="T5" pad="P$3"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="KEY6" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="SW103" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="T6" pad="P$3"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="KEY7" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY7" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="SW102" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="T7" pad="P$3"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="KEY8" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY8" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="SW101" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="T8" pad="P$3"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="KEY9" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY9" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="SW100" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="T9" pad="P$3"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R136" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="KEY10" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY10" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="SW117" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="T10" pad="P$3"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R135" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="KEY11" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY11" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="SW116" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="T11" pad="P$3"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R134" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="KEY12" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY12" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="SW115" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="T12" pad="P$3"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R133" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="KEY13" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY13" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="SW114" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="T13" pad="P$3"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$118">
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$119">
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="KEY14" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY14" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$122">
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="SW113" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="T14" pad="P$3"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="KEY15" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY15" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="SW112" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$129">
<contactref element="T15" pad="P$3"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="R90" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$133">
<contactref element="R93" pad="1"/>
<contactref element="R94" pad="2"/>
<contactref element="KEY16" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY16" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$134">
<contactref element="R94" pad="1"/>
<contactref element="SW111" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="T16" pad="P$3"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$136">
<contactref element="R95" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$137">
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R84" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="R99" pad="1"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="KEY17" pad="P$3"/>
<contactref element="KEY17" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="SW110" pad="SLIDER"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$143">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$144">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$145">
<contactref element="R97" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="R91" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$147">
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$148">
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$150">
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$151">
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$152">
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="IC2" pad="AC2"/>
<contactref element="CON9" pad="FEDER"/>
</signal>
<signal name="N$154">
<contactref element="IC2" pad="AC1"/>
<contactref element="SW23" pad="ON"/>
</signal>
<signal name="N$155">
<contactref element="IC2" pad="POS"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$156">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$159">
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="CON5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CON6" pad="P$1"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$160">
<contactref element="CON6" pad="P$5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$161">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="CON6" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$162">
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="CON6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$163">
<contactref element="CON6" pad="P$6"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$164">
<contactref element="P1" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$165">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$166">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$167">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$168">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$169">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$172">
<contactref element="CON7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$173">
<contactref element="CON7" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$171">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="CON3" pad="P$4"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$174">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="CON3" pad="P$5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$178">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="CON3" pad="P$6"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$179">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="CON3" pad="P$7"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$180">
<contactref element="LCD1" pad="E"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$181">
<contactref element="LCD1" pad="RS"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SW3" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LCD1" pad="DB3"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LCD1" pad="DB2"/>
<contactref element="R112" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$170">
<contactref element="LCD1" pad="DB1"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$182">
<contactref element="LCD1" pad="DB0"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$175">
<contactref element="LCD1" pad="VLED"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$183">
<contactref element="LCD1" pad="VCON"/>
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="SW4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$185">
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="SW7" pad="SLIDER"/>
<contactref element="LCD1" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$176">
<contactref element="P1" pad="S"/>
<contactref element="SW4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$177">
<contactref element="CON8" pad="D+"/>
<contactref element="R120" pad="1"/>
<contactref element="Z3" pad="K"/>
<contactref element="R119" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$184">
<contactref element="CON8" pad="D-"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
<contactref element="Z2" pad="K"/>
<contactref element="R118" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$188">
<contactref element="SW6" pad="9"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$189">
<contactref element="SW6" pad="10"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$190">
<contactref element="SW6" pad="11"/>
<contactref element="R125" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$191">
<contactref element="SW6" pad="12"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$192">
<contactref element="SW6" pad="15"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$193">
<contactref element="SW6" pad="16"/>
<contactref element="R122" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$194">
<contactref element="R127" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A1"/>
<contactref element="CON11" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$195">
<contactref element="R126" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A2"/>
<contactref element="CON11" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="R125" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A4"/>
<contactref element="CON11" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="R124" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A6"/>
<contactref element="CON11" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="N$198">
<contactref element="R123" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A8"/>
<contactref element="CON11" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="N$199">
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="CON11" pad="A9"/>
<contactref element="CON11" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="N$200">
<contactref element="R128" pad="1"/>
<contactref element="SW5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$201">
<contactref element="R128" pad="2"/>
<contactref element="R129" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$202">
<contactref element="R129" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="CON10" pad="A3"/>
<contactref element="CON10" pad="B3"/>
<contactref element="SW5" pad="8"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$203">
<contactref element="R130" pad="1"/>
<contactref element="SW5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$204">
<contactref element="R130" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$205">
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="SW5" pad="6"/>
<contactref element="SW5" pad="7"/>
<contactref element="CON10" pad="A1"/>
<contactref element="CON10" pad="B1"/>
<contactref element="SW5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$207">
<contactref element="SPK1" pad="2"/>
<contactref element="SW5" pad="10"/>
<contactref element="SW5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$206">
<contactref element="R131" pad="2"/>
<contactref element="SW5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$208">
<contactref element="SW5" pad="12"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="CON2" pad="P$6"/>
<contactref element="CON104" pad="PAD"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$186">
<contactref element="R121" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$210">
<contactref element="TSOP1" pad="OUT"/>
<contactref element="R132" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="SW4" pad="16"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TSOP1" pad="VS"/>
<contactref element="R132" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$65">
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="SW23" pad="OFF"/>
<contactref element="SW23" pad="SW"/>
<contactref element="CON9" pad="STIFT_A"/>
<contactref element="CON9" pad="STIFT_B"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="CON10" pad="A4"/>
<contactref element="CON10" pad="B4"/>
<contactref element="CON2" pad="P$5"/>
<contactref element="CON103" pad="PAD"/>
<contactref element="SW6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW5" pad="3"/>
<contactref element="SW5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$90">
</signal>
<signal name="N$96">
</signal>
<signal name="N$102">
</signal>
<signal name="N$108">
</signal>
<signal name="N$114">
</signal>
<signal name="N$120">
</signal>
<signal name="N$126">
</signal>
<signal name="N$132">
</signal>
<signal name="N$138">
<contactref element="T13" pad="P$1"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$187">
<contactref element="T1" pad="P$1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$211">
<contactref element="T9" pad="P$1"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="R136" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$212">
<contactref element="T10" pad="P$1"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R135" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$213">
<contactref element="T11" pad="P$1"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R134" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$214">
<contactref element="T12" pad="P$1"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R133" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$215">
<contactref element="T14" pad="P$1"/>
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="R96" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$216">
<contactref element="T15" pad="P$1"/>
<contactref element="R92" pad="2"/>
<contactref element="R90" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$217">
<contactref element="T16" pad="P$1"/>
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$218">
<contactref element="T8" pad="P$1"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$219">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="P$1"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$220">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="P$1"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$221">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="P$1"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$222">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="P$1"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$223">
<contactref element="T3" pad="P$1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$224">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="P$1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$225">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
