<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<description>Version 1.3 Nov 2015</description>
<packages>
<package name="GLEICHRICHTER_SIL4">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="TO220_STEHEND">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220_LIEGEND">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220_LIEGEND_KUEHLKOERPER_STRANG">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TASTER_LSG1301">
</package>
<package name="KONDENSATOR_RADIAL_100MIL">
</package>
<package name="KONDENSATOR_RADIAL_200MIL">
</package>
<package name="KONDENSATOR_RADIAL_300MIL">
</package>
<package name="WIDERSTAND_PIN_LIEGEND">
</package>
<package name="HC49U">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="WIDERSTAND_SMD_1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="WIDERSTAND_SMD_0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_SMD_1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_SMD_0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="DIODE_MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIODE_PIN_400MIL">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DIODE_PIN_300MIL">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DIODE_SMD_DO214">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZENER_PIN_100MIL">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZENER_PIN_200MIL">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZENER_PIN_300MIL">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZENER_PIN_400MIL">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PFOSTENSTIFTLEISTE_6PIN">
</package>
<package name="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN">
</package>
<package name="BUCHSE_USB_B_PIN">
</package>
<package name="BUCHSE_SERIELL_SUBD9_PIN">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SCHALTER_DIP8">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_502_2PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_503_3PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_508_8PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BUCHSE_DC_LUM">
</package>
<package name="SCHALTER_SCHIEBER_KLEIN_PIN">
</package>
<package name="BUCHSE_LABOR_METAL_2MM">
</package>
<package name="BUCHSE_LABOR_2MM">
</package>
<package name="RECEIVER_IR_TSOP">
</package>
<package name="RECEIVER_TSOP_LIEGEND">
</package>
<package name="ELKO_RADIAL_6MM">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="ELKO_RADIAL_11MM">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="ELKO_RADIAL_16MM">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; SOIC 150 mil</description>
</package>
<package name="3296Y">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Spectrol</description>
</package>
<package name="HARDSWITCH">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="SCHALTER_1UM_ESP">
</package>
<package name="SCHALTER_1UM_APEM_100MIL">
</package>
<package name="SUMMER">
</package>
<package name="LED_KINGBRIGHT">
</package>
<package name="SPULE_SMD_1008">
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCD_PULT_W162_XLG">
</package>
<package name="ELKO_SMD_1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LCD_PULT_162C_BC">
</package>
<package name="SCHALTER_1UM_APEM_200MIL">
</package>
<package name="TASTER_ITT">
</package>
<package name="TASTER_ITT_LED">
</package>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SO16L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .300 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=16%2FSOIC%2E300&amp;Type=Max</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .150 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/package_drawings/21-0041B.pdf</description>
</package>
<package name="LAUTSPRECHER_FLAT">
</package>
<package name="LAUTSPRECHER_BOX">
</package>
<package name="SPULE_RADIAL_200MIL">
<description>Z.b.: Reichelt L-09P</description>
</package>
<package name="SCHALTER_DIP4">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
small</description>
</package>
<package name="SCHALTER_1UM_1MS1">
</package>
<package name="WIDERSTAND_PIN_600MIL">
</package>
<package name="BUCHSE_DC_SC">
</package>
<package name="LED_PIN_100MIL">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIODE_SMD_DO214AB">
</package>
<package name="SCHALTER_KNITTER">
</package>
<package name="KONDENSATOR_SMD_1812">
</package>
<package name="ELKO_SMD_TM_B">
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16SMD">
</package>
<package name="RFM12B">
</package>
<package name="PFOSTENBUCHSE_10PIN_PLATINE">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BRUECKENGLEICHRICHTER">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SPANNUNGSREGLER_POSITIV">
<pin name="IN" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="TASTER">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VCC">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="KONDENSATOR">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="WIDERSTAND">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RESONATOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZENER">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LCD">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCON" direction="pwr"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="VLED" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X5">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_ISP_6PIN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="VTG"/>
<pin name="MISO"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_USB_B">
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="D+" direction="pas"/>
<pin name="D-" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_SERIELL_SUBD9">
<pin name="DCD" direction="pas"/>
<pin name="DSR" direction="pas"/>
<pin name="RXD" direction="pas"/>
<pin name="RTS" direction="pas"/>
<pin name="TXD" direction="pas"/>
<pin name="CTS" direction="pas"/>
<pin name="DTR" direction="pas"/>
<pin name="RI" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="SHIELD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHALTER_DIP8">
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_502_2PIN">
<pin name="P2" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_503_3PIN">
<pin name="P3" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
<pin name="P2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN">
<pin name="P4" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
<pin name="P2" direction="pas"/>
<pin name="P3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_508_8PIN">
<pin name="P8" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
<pin name="P2" direction="pas"/>
<pin name="P3" direction="pas"/>
<pin name="P4" direction="pas"/>
<pin name="P5" direction="pas"/>
<pin name="P6" direction="pas"/>
<pin name="P7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN">
<pin name="P12" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
<pin name="P2" direction="pas"/>
<pin name="P3" direction="pas"/>
<pin name="P4" direction="pas"/>
<pin name="P5" direction="pas"/>
<pin name="P6" direction="pas"/>
<pin name="P7" direction="pas"/>
<pin name="P8" direction="pas"/>
<pin name="P9" direction="pas"/>
<pin name="P10" direction="pas"/>
<pin name="P11" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_DC_OPENER">
<pin name="STIFT" direction="pas"/>
<pin name="KONTAKT" direction="pas"/>
<pin name="FEDER" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_LABOR_2MM">
<pin name="PIN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RECEIVER_IR_TSOP">
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ELKO">
<pin name="POS" direction="pas"/>
<pin name="NEG" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="INVERTER_ICL7660">
<pin name="LV" direction="in"/>
<pin name="CAP-" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VOUT" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="OSC" direction="in"/>
<pin name="CAP+" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="POTENTIOMETER">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HARDSWITCH">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FELDEFFEKT_N_ENH">
<pin name="DRAIN" direction="pas"/>
<pin name="SOURCE" direction="pas"/>
<pin name="GATE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FELDEFFEKT_P_ENH">
<pin name="DRAIN" direction="pas"/>
<pin name="SOURCE" direction="pas"/>
<pin name="GATE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHALTER_1UM">
<pin name="SLIDER" direction="pas"/>
<pin name="ON" direction="pas"/>
<pin name="OFF" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SUMMER">
<pin name="POS" direction="pas"/>
<pin name="NEG" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_PORT">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PIN7" direction="pas"/>
<pin name="PIN6" direction="pas"/>
<pin name="PIN5" direction="pas"/>
<pin name="PIN4" direction="pas"/>
<pin name="PIN3" direction="pas"/>
<pin name="PIN2" direction="pas"/>
<pin name="PIN1" direction="pas"/>
<pin name="PIN0" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AGND">
<pin name="AGND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MAX232">
<pin name="C1+"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="T1IN" direction="in"/>
<pin name="T2IN" direction="in"/>
<pin name="R1OUT" direction="out"/>
<pin name="R2OUT" direction="out"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="T1OUT" direction="out"/>
<pin name="T2OUT" direction="out"/>
<pin name="R1IN" direction="in"/>
<pin name="R2IN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_JTAG">
<pin name="VTREF" direction="pas"/>
<pin name="NSRST" direction="pas"/>
<pin name="NTRST" direction="pas"/>
<pin name="TCK" direction="pas"/>
<pin name="TDO" direction="pas"/>
<pin name="TMS" direction="pas"/>
<pin name="TDI" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TASTER_1UM2IN">
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="OFF" direction="pas"/>
<pin name="ON" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TASTER_1UM2IN_LED">
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="OFF" direction="pas"/>
<pin name="ON" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AVCC">
<pin name="AVCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VCC2">
<pin name="VCC2" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="32-I/O-M32-A">
<pin name="(ADC7)PA7"/>
<pin name="(ADC6)PA6"/>
<pin name="(ADC5)PA5"/>
<pin name="(ADC4)PA4"/>
<pin name="(ADC3)PA3"/>
<pin name="(ADC2)PA2"/>
<pin name="(ADC1)PA1"/>
<pin name="(ADC0)PA0"/>
<pin name="(SCK)PB7"/>
<pin name="(MISO)PB6"/>
<pin name="(MOSI)PB5"/>
<pin name="(SS)PB4"/>
<pin name="(AIN1/OC0)PB3"/>
<pin name="(AIN0/INT2)PB2"/>
<pin name="(T1)PB1"/>
<pin name="(T0/XCK)PB0"/>
<pin name="(TOSC2)PC7"/>
<pin name="(TOSC1)PC6"/>
<pin name="(TDI)PC5"/>
<pin name="(TDO)PC4"/>
<pin name="(TMS)PC3"/>
<pin name="(TCK)PC2"/>
<pin name="PC1(SDA)"/>
<pin name="PC0(SCL)"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="(RXD)PD0"/>
<pin name="(TXD)PD1"/>
<pin name="(INT0)PD2"/>
<pin name="(INT1)PD3"/>
<pin name="(OC1B)PD4"/>
<pin name="(OC1A)PD5"/>
<pin name="(ICP)PD6"/>
<pin name="(OC2)PD7"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="32-I/O-M32-P">
<pin name="(ADC7)PA7"/>
<pin name="(ADC6)PA6"/>
<pin name="(ADC5)PA5"/>
<pin name="(ADC4)PA4"/>
<pin name="(ADC3)PA3"/>
<pin name="(ADC2)PA2"/>
<pin name="(ADC1)PA1"/>
<pin name="(ADC0)PA0"/>
<pin name="(SCK)PB7"/>
<pin name="(MISO)PB6"/>
<pin name="(MOSI)PB5"/>
<pin name="(SS)PB4"/>
<pin name="(AIN1/OC0)PB3"/>
<pin name="(AIN0/INT2)PB2"/>
<pin name="(T1)PB1"/>
<pin name="(T0/XCK)PB0"/>
<pin name="(TOSC2)PC7"/>
<pin name="(TOSC1)PC6"/>
<pin name="(TDI)PC5"/>
<pin name="(TDO)PC4"/>
<pin name="(TMS)PC3"/>
<pin name="(TCK)PC2"/>
<pin name="(SDA)PC1"/>
<pin name="(SCL)PC0"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="(RXD)PD0"/>
<pin name="(TXD)PD1"/>
<pin name="(INT0)PD2"/>
<pin name="(INT1)PD3"/>
<pin name="(OC1B)PD4"/>
<pin name="(OC1A)PD5"/>
<pin name="(ICP)PD6"/>
<pin name="(OC2)PD7"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_6PIN">
<pin name="PIN2" direction="pas"/>
<pin name="PIN3" direction="pas"/>
<pin name="PIN4" direction="pas"/>
<pin name="PIN5" direction="pas"/>
<pin name="PIN1" direction="pas"/>
<pin name="PIN6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_10PIN">
<pin name="PIN5" direction="pas"/>
<pin name="PIN4" direction="pas"/>
<pin name="PIN3" direction="pas"/>
<pin name="PIN2" direction="pas"/>
<pin name="PIN1" direction="pas"/>
<pin name="PIN9" direction="pas"/>
<pin name="PIN6" direction="pas"/>
<pin name="PIN7" direction="pas"/>
<pin name="PIN8" direction="pas"/>
<pin name="PIN10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LAUTSPRECHER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHALTER_DIP4">
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUCHSE_DC">
<pin name="STIFT" direction="pas"/>
<pin name="FEDER" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LTV-844S">
<pin name="E1A" direction="pas"/>
<pin name="E1B" direction="pas"/>
<pin name="E2A" direction="pas"/>
<pin name="E2B" direction="pas"/>
<pin name="E3A" direction="pas"/>
<pin name="E3B" direction="pas"/>
<pin name="E4A" direction="pas"/>
<pin name="E4B" direction="pas"/>
<pin name="A1C" direction="pas"/>
<pin name="A1E" direction="pas"/>
<pin name="A2C" direction="pas"/>
<pin name="A2E" direction="pas"/>
<pin name="A3C" direction="pas"/>
<pin name="A3E" direction="pas"/>
<pin name="A4C" direction="pas"/>
<pin name="A4E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RFM12B">
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="NIRQ" direction="out"/>
<pin name="FSK"/>
<pin name="DCLK"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="NRES"/>
<pin name="NSEL" direction="in"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="NINT"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="ANT" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BRUECKENGLEICHRICHTER" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BRUECKENGLEICHRICHTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GLEICHRICHTER_SIL4">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="POS"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="NEG"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPANNUNGSREGLER" prefix="VR" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPANNUNGSREGLER_POSITIV"/>
</gates>
<devices>
<device name="V" package="TO220_STEHEND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="TO220_LIEGEND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KK" package="TO220_LIEGEND_KUEHLKOERPER_STRANG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TASTER_9314" prefix="KEY" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TASTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TASTER_LSG1301">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1 P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$3 P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCC" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="VCC" symbol="VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KONDENSATOR" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KONDENSATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="100MIL" package="KONDENSATOR_RADIAL_100MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="200MIL" package="KONDENSATOR_RADIAL_200MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="300MIL" package="KONDENSATOR_RADIAL_300MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="KONDENSATOR_SMD_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206" package="KONDENSATOR_SMD_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1812" package="KONDENSATOR_SMD_1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WIDERSTAND" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WIDERSTAND"/>
</gates>
<devices>
<device name="PIN" package="WIDERSTAND_PIN_LIEGEND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="WIDERSTAND_SMD_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206" package="WIDERSTAND_SMD_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0414" package="WIDERSTAND_PIN_600MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QUARZ" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49U">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="MINI" package="DIODE_MINIMELF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="400MIL" package="DIODE_PIN_400MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="300MIL" package="DIODE_PIN_300MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO214" package="DIODE_SMD_DO214">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO214AB" package="DIODE_SMD_DO214AB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZENER" prefix="Z" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZENER"/>
</gates>
<devices>
<device name="100MIL" package="ZENER_PIN_100MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="200MIL" package="ZENER_PIN_200MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="300MIL" package="ZENER_PIN_300MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="400MIL" package="ZENER_PIN_400MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MINI" package="DIODE_MINIMELF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO214" package="DIODE_SMD_DO214">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_ISP_6PIN" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_ISP_6PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_6PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VTG" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_USB_B" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_USB_B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BUCHSE_USB_B_PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="VBUS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_SERIELL_SUBD9" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_SERIELL_SUBD9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BUCHSE_SERIELL_SUBD9_PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="G1 G2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHALTER_DIP8" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SCHALTER_DIP8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SCHALTER_DIP8">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_502_2PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_502_2PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_502_2PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="A1 B1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="A2 B2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="233-502"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777096"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M2630"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_503_3PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_503_3PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_503_3PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="A1 B1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="A2 B2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="A3 B3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="Wago Corporation"/>
<attribute name="MPN" value="0233-0503"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777097"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K2049"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_504_4PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="A1 B1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="A2 B2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="A3 B3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="A4 B4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="Wago Corporation"/>
<attribute name="MPN" value="0233-0504"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777098"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K2050"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_508_8PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_508_8PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_508_8PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="A1 B1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="A2 B2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="A3 B3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="A4 B4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="A5 B5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="A6 B6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="A7 B7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="A8 B8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="Wago Corporation"/>
<attribute name="MPN" value="0233-0508"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777101"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K2053"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WAGO Cage Clamp&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMMBUCHSE_WAGO_233_512_12PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="A1 B1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="A10 B10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="A11 B11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="A12 B12"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="A2 B2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="A3 B3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="A4 B4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="A5 B5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="A6 B6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="A7 B7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="A8 B8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="A9 B9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="Wago Corporation"/>
<attribute name="MPN" value="0233-0512"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1777102"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K2055"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_DC_LUM" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_DC_OPENER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BUCHSE_DC_LUM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FEDER" pad="FEDER"/>
<connect gate="G$1" pin="KONTAKT" pad="KONTAKT"/>
<connect gate="G$1" pin="STIFT" pad="STIFT_A STIFT_B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_LABOR_2MM" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_LABOR_2MM"/>
</gates>
<devices>
<device name="_P" package="BUCHSE_LABOR_2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIN" pad="PAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_M" package="BUCHSE_LABOR_METAL_2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIN" pad="PAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECEIVER_IR_TSOP" prefix="TSOP" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECEIVER_IR_TSOP"/>
</gates>
<devices>
<device name="V" package="RECEIVER_IR_TSOP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="VS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="RECEIVER_TSOP_LIEGEND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="VS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ELKO" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Elektrolytkondensator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ELKO"/>
</gates>
<devices>
<device name="200MIL" package="ELKO_RADIAL_11MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="+"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="300MIL" package="ELKO_RADIAL_16MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="100MIL" package="ELKO_RADIAL_6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="+"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206" package="ELKO_SMD_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_TM_B" package="ELKO_SMD_TM_B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ICL7660" prefix="IC">
<description>Spannungsinverter (negativ 5V)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INVERTER_ICL7660"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LV" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LV" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POTENTIOMETER" prefix="P" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POTENTIOMETER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3296Y">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LCD" prefix="LCD">
<description>LCD/OLED  Dot-Matrix-Modul 2x16 Zeichen Reichelt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD"/>
</gates>
<devices>
<device name="W162" package="LCD_PULT_W162_XLG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="DB0"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="DB1"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="DB2"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="DB3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="RS"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VCON" pad="VCON"/>
<connect gate="G$1" pin="VLED" pad="VLED"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="162C" package="LCD_PULT_162C_BC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="DB0"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="DB1"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="DB2"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="DB3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="RS"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VCON" pad="VCON"/>
<connect gate="G$1" pin="VLED" pad="VLED"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HARDSWITCH" prefix="HS">
<description>Lötbrücke</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HARDSWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HARDSWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRLML2502" prefix="T">
<description>N-Channel Enhancer FET Logic Level (5V)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FELDEFFEKT_N_ENH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="GATE" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRLML6402" prefix="T">
<description>P-Channel Enhancer FET Logic Level (5V)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FELDEFFEKT_P_ENH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="GATE" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHALTER_1UM" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>Schiebeschalter, einfach Umschalter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHALTER_1UM"/>
</gates>
<devices>
<device name="_ESP" package="SCHALTER_1UM_ESP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="ON"/>
<connect gate="G$1" pin="SLIDER" pad="SLIDER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_100MIL" package="SCHALTER_1UM_APEM_100MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="ON"/>
<connect gate="G$1" pin="SLIDER" pad="SLIDER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_200MIL" package="SCHALTER_1UM_APEM_200MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="ON"/>
<connect gate="G$1" pin="SLIDER" pad="SLIDER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_1MS1" package="SCHALTER_1UM_1MS1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SLIDER" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_KNITTER" package="SCHALTER_KNITTER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="ON"/>
<connect gate="G$1" pin="SLIDER" pad="SW"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUMMER" prefix="SPK">
<description>Piezo-Summer (Verpolt als Lautsprecher benutzbar)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUMMER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SUMMER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="LED" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="LED_KINGBRIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="100MIL" package="LED_PIN_100MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_PORT" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_PORT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN0" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN3" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN4" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN5" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN6" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN7" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AGND" prefix="SUPPLY">
<description>Analog Ground</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AGND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE" prefix="L" uservalue="yes">
<description>Induktivität&lt;br /&gt;
Fastron SMD</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
</gates>
<devices>
<device name="1008" package="SPULE_SMD_1008">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="09P" package="SPULE_RADIAL_200MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX202" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;RS232 TRANSEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX232"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIP16" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SO16L" package="SO16L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_JTAG" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_JTAG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2 P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="NSRST" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="NTRST" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VTREF" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TASTER_ITT" prefix="KEY" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TASTER_1UM2IN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TASTER_ITT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="ON"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="SW1 SW2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TASTER_ITT_LED" prefix="KEY" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TASTER_1UM2IN_LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TASTER_ITT_LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
<connect gate="G$1" pin="OFF" pad="OFF"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="ON"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="SW1 SW2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AVCC">
<description>power supply</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AVCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCC2">
<gates>
<gate name="VCC2" symbol="VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATMEGA32" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
32 Kbytes FLASH&lt;br&gt;
2 Kbytes SRAM&lt;br&gt;
1 Kbytes EEPROM&lt;br&gt;
USART&lt;br&gt;
8-channel 10 bit ADC&lt;br&gt;
Source: www.atmel.com .. doc2503.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="32-I/O-M32-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="-AU" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(ADC0)PA0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1)PA1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2)PA2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3)PA3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4)PA4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5)PA5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6)PA6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7)PA7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN0/INT2)PB2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/OC0)PB3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="(ICP)PD6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT0)PD2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT1)PD3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="(MISO)PB6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(MOSI)PB5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1A)PD5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1B)PD4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC2)PD7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(RXD)PD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCK)PB7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(SS)PB4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0/XCK)PB0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1)PB1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="(TCK)PC2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDI)PC5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDO)PC4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(TMS)PC3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC1)PC6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC2)PC7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD)PD1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(SCL)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(SDA)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA32-16AU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171274"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69K6677"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATMEGA32-P" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
32 Kbytes FLASH&lt;br&gt;
2 Kbytes SRAM&lt;br&gt;
1 Kbytes EEPROM&lt;br&gt;
USART&lt;br&gt;
8-channel 10 bit ADC&lt;br&gt;
Source: www.atmel.com .. doc2503.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="32-I/O-M32-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(ADC0)PA0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1)PA1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2)PA2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3)PA3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4)PA4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5)PA5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6)PA6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7)PA7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN0/INT2)PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/OC0)PB3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(ICP)PD6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT0)PD2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT1)PD3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(MISO)PB6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="(MOSI)PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1A)PD5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1B)PD4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC2)PD7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="(RXD)PD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCK)PB7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCL)PC0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="(SDA)PC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(SS)PB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0/XCK)PB0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1)PB1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(TCK)PC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDI)PC5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDO)PC4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(TMS)PC3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC1)PC6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC2)PC7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD)PD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA32-16PU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1661729"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="51P1794"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_6PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_6PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_6PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN4" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN5" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN6" pad="P$6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_10PIN" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_10PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN10" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN4" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN5" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN6" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN7" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN8" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN9" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LAUTSPRECHER" prefix="SPK">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LAUTSPRECHER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LAUTSPRECHER_BOX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHALTER_DIP4" prefix="SW" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHALTER_DIP4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SCHALTER_DIP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHSE_DC_SC" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>Switchcraft RASM722BK &lt;br /&gt; (RS Components 705-1553)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BUCHSE_DC_SC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FEDER" pad="FEDER1 FEDER2"/>
<connect gate="G$1" pin="STIFT" pad="STIFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSS4160T" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTOKOPPLER" prefix="OC" uservalue="yes">
<description>Optokoppler, 4-fach</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTV-844S"/>
</gates>
<devices>
<device name="DS" package="DIL16SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1C" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="A1E" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="A2C" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="A2E" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3C" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3E" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="A4C" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="A4E" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="E1A" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="E1B" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="E2A" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="E2B" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="E3A" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="E3B" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="E4A" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="E4B" pad="P$8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCHE_PORT_RN14" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_PORT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENSTIFTLEISTE_10PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN0" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN3" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN5" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN6" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN7" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRANSCEIVER_RFM12B" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RFM12B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RFM12B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="DCLK" pad="DCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="FSK" pad="FSK"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="NINT" pad="NINT"/>
<connect gate="G$1" pin="NIRQ" pad="NIRQ"/>
<connect gate="G$1" pin="NRES" pad="NRES"/>
<connect gate="G$1" pin="NSEL" pad="NSEL"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="SCK"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="SDI"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="SDO"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="VDD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STECKER_PORT_PLATINE" prefix="CON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCHSE_PORT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PFOSTENBUCHSE_10PIN_PLATINE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN0" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN3" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN4" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN5" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN6" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN7" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
