(module BUCHSE_LABOR_2MM (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference CON28 (at -2.54 7.62 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_text value PDGND (at 3.81 7.62 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad DRILL thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 4.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PAD smd rect (at 0 5.3975) (size 3.175 3.175) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
