(module SPULE_RADIAL_200MIL (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Z.b.: Reichelt L-09P")
  (fp_text reference L2 (at -3.175 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_text value 15m (at -3.175 3.175) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify right top))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 4.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 4.9 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
